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بورشه كاين توربو إلكتريك: أبرز المعلومات والتفاصيل

ترتقي بورشه كاين توربو إلكتريك بمستويات الأداء في مجموعة طرازات كاين إلى آفاق جديدة.

بقوة تصل إلى 1,156 حصاناً مترياً وعزم دوران يصل إلى 1,500 نيوتن متر وتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية فقط، تجمع كاين توربو إلكتريك بين أداء السيارات الرياضية الفائقة وفخامة كاين وتعدد استخداماتها.

ما هي كاين توربو إلكتريك؟

تتصدر كاين توربو إلكتريك مجموعة كاين الجديدة الكهربائية بالكامل، وهي أقوى سيارة بورشه مخصصة للطرق العادية على الإطلاق. ويستمر طرح الجيل السابق من كاين بخيارات محركات البنزين والهجينة القابلة للشحن.

وتأتي السيارة بنظام الدفع الرباعي ونظام بورشه الإلكتروني للتحكم بالجر (ePTM).

وتجمع بين منظومة دفع كهربائية مطورة حديثاً وتقنيات متقدمة للهيكل والشحن عالي الأداء، مع الحفاظ على الطابع العملي وسهولة الاستخدام اليومي المعهودة في كاين.

ما الجديد؟

تقدم كاين توربو إلكتريك بنية كهربائية جديدة لطراز كاين، تحقق مستويات أداء كانت تقتصر سابقاً على السيارات الرياضية الفائقة.

ومع تفعيل نظام التحكم بالانطلاق، توفر منظومة الحركة قوة تصل إلى 850 كيلوواط (1,156 حصاناً مترياً) وعزم دوران يبلغ 1,500 نيوتن متر. كما تم تجهيز كاين توربو بتقنيات مستمدة من رياضة السيارات، من بينها التبريد المباشر بالزيت للمحرك الكهربائي الخلفي واستعادة الطاقة بقوة تصل إلى 600 كيلوواط.

كما تعتبر أول سيارة كاين تتوفر بنظام التعليق النشط (Porsche Active Ride).

التصميم الخارجي

تحافظ كاين توربو إلكتريك على أبعاد كاين وهويتها المعهودة، مع تصميم أكثر تطوراً وانسيابية.

وفي المقدمة، يعزز غطاء المحرك المنخفض والمصابيح الأمامية النحيفة بتقنية Matrix LED المظهر العريض للسيارة.

وتحافظ الأجنحة ذات الخطوط البارزة وخط السقف الانسيابي المميز من بورشه على الطابع الرياضي لكاين.

وتتميز نسخة توربو بعتبات جانبية باللون الأسود شديد اللمعان، إلى جانب العديد من العناصر المتباينة بلون توربونايت، بما في ذلك شعارات بورشه والأسطح الخارجية للعجلات المصنوعة من السبائك المعدنية وإطارات النوافذ الجانبية.

كما تظهر لمسات باللون توربونايت في شريط الإضاءة الخلفي وشعار Porsche المضاء.

وتنفرد نسخة توربو بألواح نشطة لتعزيز الديناميكية الهوائية في الخلف، حيث تمتد عند الحواف الجانبية لتحسين تدفق الهواء وتعزيز الكفاءة الديناميكية الهوائية، خصوصاً عند السرعات العالية.

المقصورة

تقدم كاين توربو إلكتريك أحدث جيل من تجربة قيادة بورشه (Porsche Driver Experience)، التي تتمحور حول شاشة Flow Display المبتكرة المنحنية بتقنية OLED قياس 12.25 بوصة والمدمجة في الكونسول الوسطي.

وتتكامل لوحة العدادات الرقمية بالكامل بتقنية OLED قياس 14.25 بوصة مع شاشة اختيارية للراكب الأمامي قياس 14.9 بوصة، لتوفر أكبر مساحة شاشات في سيارة بورشه حتى الآن.

كما تتوفر للمرة الأولى في كاين شاشة عرض على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز.

وتتيح ميزة (Mood Modes) الجديدة ضبط وضعية المقاعد والإضاءة ونظام التحكم بجو المقصورة والمؤثرات الصوتية ومظهر الشاشات وفقاً للبرنامج المختار.

وتقدم المقصورة أيضاً نظام تدفئة للأسطح في مساحات التلامس الأكبر وإضاءة محيطية موسعة وسقفاً بانورامياً منزلقاً مزوداً بنظام التحكم المتغير بالضوء للتحكم في مستوى الإضاءة.

منظومة الحركة

تتميز كاين توربو إلكتريك بمنظومة حركة كهربائية بالكامل مطورة حديثاً، مع نظام الدفع الرباعي ونظام بورشه الإلكتروني للتحكم بالجر.

وتوفر المنظومة في ظروف القيادة العادية قوة تصل إلى 630 كيلوواط (857 حصاناً). ومع تفعيل نظام التحكم بالانطلاق، ترتفع القوة إلى 850 كيلوواط (1,156 حصان متري)، مع عزم دوران يصل إلى 1,500 نيوتن متر.

ويوفر نظام التعزيز المؤقت (Push-to-Pass) قوة إضافية تبلغ 130 كيلوواط (176 حصاناً) لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ بلمسة زر.

وللحفاظ على مستويات عالية ومستدامة من القوة والكفاءة، يستخدم المحرك الكهربائي على المحور الخلفي نظام تبريد مباشر بالزيت، وهي تقنية مستمدة من رياضة السيارات.

الأداء

تتسارع كاين توربو إلكتريك من السكون إلى 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية، ومن السكون إلى 200 كم/ساعة خلال 7.4 ثانية.

وتبلغ سرعتها القصوى 260 كم/ساعة.

ومع قوة تصل إلى 1,156 حصاناً عند استخدام نظام التحكم بالانطلاق، تعد كاين توربو إلكتريك أقوى سيارة بورشه مخصصة للطرق العادية حتى الآن.

استعادة الطاقة

تستعيد كاين توربو إلكتريك الطاقة بقوة تصل إلى 600 كيلوواط، بمستويات تضاهي سيارات السباق في بطولة فورمولا إي.

وخلال القيادة اليومية، يمكن للمحركات الكهربائية وحدها تنفيذ نحو 97 بالمائة من عمليات الكبح، ما يقلل الحاجة إلى استخدام مكابح الاحتكاك الميكانيكية بشكل كبير.

كما يتوفر نظام مكابح بورشه المصنوعة من السيراميك المركّب اختيارياً لنسخة توربو.

البطارية والشحن

تعتمد كاين توربو إلكتريك على بطارية عالية الجهد مطورة حديثاً بسعة 113 كيلوواط ساعة. ويسهم نظام التبريد من الجانبين في توفير تحكم مثالي بالحرارة والحفاظ على أداء شحن مرتفع باستمرار.

ويصل مدى قيادة نسخة توربو إلى 623 كم وفق اختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً.

وبفضل البنية الكهربائية بجهد 800 فولت، تصل قدرة الشحن بالتيار المستمر إلى 390 كيلوواط، وترتفع إلى 400 كيلوواط في ظروف محددة. ويمكن شحن البطارية من 10 إلى 80 بالمائة خلال أقل من 16 دقيقة في الظروف المثالية.

كما يمكن خلال 10 دقائق فقط شحن البطارية بطاقة تكفي لقطع مسافة تصل إلى 315 كم.

الشاسيه

يتوفر نظام التعليق الهوائي المتكيف مع نظام بورشه للتحكم النشط بالتعليق (PASM) كتجهيز أساسي.

كما تتميز كاين توربو إلكتريك بنظام بورشه لتوجيه عزم الدوران بلاس (PTV Plus) مع ترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق يتم التحكم فيه إلكترونياً.

ويتوفر نظام توجيه المحور الخلفي اختيارياً، ويتيح توجيه العجلات الخلفية بزاوية تصل إلى خمس درجات.

وللمرة الأولى في كاين، يمكن تجهيز نسخة توربو بنظام بورشه للتعليق النشط. ويعوض نظام التعليق النشط حركات هيكل السيارة بشكل شبه كامل، ليعزز الثبات والأداء الديناميكي ويوفر في الوقت نفسه مستويات أعلى من الراحة.

الديناميكية الهوائية

بمعامل سحب يبلغ 0.25، تعد كاين الكهربائية واحدة من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات انسيابية ضمن فئتها.

ويعمل نظام بورشه النشط للانسيابية الهوائية على تكييف الخصائص الديناميكية الهوائية للسيارة باستمرار وفقاً لظروف القيادة والسرعة.

وإلى جانب فتحات هواء التبريد المتحركة والجناح المتكيف على السقف، تتميز كاين توربو إلكتريك بألواح نشطة لتعزيز الديناميكية الهوائية في الخلف.

وتشمل التجهيزات الإضافية لتعزيز الديناميكية الهوائية ستائر هوائية في المقدمة وأرضية سفلية مغلقة بالكامل تقريباً وعجلات محسنة ديناميكياً ومشتت هواء خلفي.

الأداء العملي وتعدد الاستخدامات

رغم أدائها الفائق، تحافظ كاين توربو إلكتريك على تعدد الاستخدامات الذي يميز طراز كاين.

يبلغ طول كاين الكهربائية 4,985 مم وعرضها 1,980 مم وارتفاعها 1,674 مم، فيما يبلغ طول قاعدة العجلات 3,023 مم، ما يوفر مساحة أكبر للركاب في الخلف.

وتتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 781 و1,588 لتراً، إضافةً إلى حجرة أمتعة أمامية بسعة 90 لتراً.

كما يمكن لكاين الكهربائية، بحسب التجهيزات، سحب ما يصل إلى 3.5 طن.

أبرز الأرقام

· القوة القصوى مع نظام التحكم بالانطلاق: 850 كيلوواط (1,156 حصان متري)

· عزم الدوران الأقصى مع نظام التحكم بالانطلاق: 1,500 نيوتن متر

· القوة عند اختيار وضع القيادة العادية: تصل إلى 630 كيلوواط (857 حصان متري)

· نظام التعزيز المؤقت (Push-to-Pass): قوة إضافية تبلغ 100 كيلوواط (176 حصان متري) لمدة 10 ثوانٍ

· التسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة: 2.5 ثانية

· التسارع من السكون إلى 200 كم/ساعة: 7.4 ثانية

· السرعة القصوى: 260 كم/ساعة

· البطارية: 113 كيلوواط ساعة

· القدرة القصوى للشحن بالتيار المستمر: تصل إلى 400 كيلوواط في ظروف محددة

· الشحن من 10 إلى 80 بالمائة: أقل من 16 دقيقة في الظروف المثالية

· مدى القيادة: يصل إلى 623 كم وفق اختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً

· القدرة القصوى لاستعادة الطاقة: تصل إلى 600 كيلوواط

إخلاء مسؤولية: تستند المعلومات الواردة إلى مواصفات السيارة المطروحة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تختلف من دولة إلى أخرى. يُرجى التواصل مع مركز بورشه في بلدك لمعرفة التفاصيل ومدى التوفر.

لمزيد من المعلومات والأفلام والصور، يرجى زيارة غرفة أخبار بورشه عبر الرابط newsroom.porsche.com
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